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ГЛАВА 5

Правила в отношении минимального перечня исправного оборудования в случаях применения MEL


Минимального перечня исправного оборудования для вылета БВС (тип БВС) 
не устанавливается.
Вылет БВС с отказами и неисправностями БАС, выявленными на земле в ходе предполетной подготовки и предполетной проверки, категорически запрещается.
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