СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

«_____»________________2012г.                                          «______»________________2012г                                                       

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.060.2006 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ 

Изделие- Пуловер мужской трикотажный форменный

НТД- ГОСТ 28039 «Изделия трикотажные»

Образец модели разработан – ЗАО «Компания Галактика»

Наименование предприятия-изготовителя – ООО «Пушинка»

Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве:
                                                                            Роста: 158-200
                                                                            Размеры: 37-47
                                                                            Полнотная группа: 2
                                                                            Возрастная группа: средняя
За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры: 
182-100-88

Генеральный директор
ЗАО «Компания Галактика»                               Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Москва 2012г.

1. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦА ПУЛОВЕРА МУЖСКОГО ФОРМЕННОГО

1.1.	Пуловер мужской форменный, прямого силуэта свободного покроя с погонами, с втачным рукавом, с V-образным вырезом.

На  левой  полочке  расположен  накладной  нагрудный  карман  с  клапаном. Карман   выполнен  из  ткани.  Клапан кармана   застегивается   на  контактную тесьму. В  верхней  части  клапана  левого кармана  обработано  отверстие  для  ручки.

Рукава длинные с манжетами, вывязанными более мелкой вязкой.

Вырез горловины обработан двойной вязаной бейкой.

В области плеч, на локтях настрочены тканевые накладки, препятствующие растяжению и истиранию.

Состав: 30%-шерсть,  70%-акрил.

1.2. По внешнему виду пуловер должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с Заказчиком.

1.3. Пуловеры трикотажные по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по обхвату груди с 88 по 120см, по росту с 158 по 188см, предусмотренные ГОСТ 17521-72 и таблицей 1 настоящего ТО.

Таблица 1.

Полнотная группа 	Обхват груди типовой фигуры, см	
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
	Обхват талии типовой фигуры, см	
1	70	74	78	82	86	90	94	98	102	
2	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
3	82	86	90	94	98	102	106	110	114	
4	88	92	96	100	104	108	112	116	120	

1.4. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807.

1.5. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.

1.6. Определение сортности готового пуловера – по ГОСТ 12566.