|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учетный номер** | **Классификация** | **Дата** | **Тип ВС** | **Борт.****номер** | **Характер события** | **Категория****ICAO-CAST** |
| 202741 | инцидент | 17.05.2020 | AW189 | RA-01692 | растрескивание переднего лобового стекла ВС  | SCF-NP |
| 221361 | инцидент | 10.03.2022 | DHC-8-315 | RA-67261 | отказ светосигнального оборудования ВПП | ADRM |
| 222581 | инцидент | 10.05.2022 | Ан-24РВ | RA-46646 | непреднамеренное торможение в момент приземления  | OTHR |
| 224064 | инцидент | 24.07.2022 | RRJ-95LR-100 | RA-89196 | неполное закрытия декомпрессионного клапана  | RAMP |
| 224143 | инцидент | 27.07.2022 | Ми-8Т | RA-24116 | разнорежимность работы двигателей | SCF-PP |
| 225442 | инцидент | 30.09.2022 | Ми-8МТВ | RA-25420 | отказз генератора №1 | SCF-NP |
| 225682 | с. инцидент | 12.10.2022 | Прочие легкие ВС | RA-2890G | опрокидывание корзины при посадке | ARC |
| 226402 | инцидент | 17.11.2022 | RRJ-95B | RA-89059 | неисправность реверса левого двигателя | SCF-NP |
| 226581 | инцидент | 26.11.2022 | Ан-24РВ | RA-47359 | прерванный взлет из-за препятствия в районе ВПП | RI |
| 226646 | ПВС | 29.11.2022 | ATR-72-212A | RA-67686 | повреждение при противообледенительной обработке | RAMP |
| 226761 | инцидент | 05.12.2022 | B737-800 | RA-73269 | неуборка передней стойки шасси | SCF-NP |
| 226781 | инцидент | 05.12.2022 | B737-800 | RA-73314 | неисправность датчика положения предкрылка | SCF-NP |
| 226822 | инцидент | 08.12.2022 | RRJ-95LR-100 | RA-89136 | сигнализация засорения топливных фильтров | FUEL |
| 226981 | инцидент | 16.12.2022 | B737-800 | RA-73307 | ложная сигнализация о пожаре шасси | SCF-NP |
| 227161 | инцидент | 25.12.2022 | B737-500 | RA-73063 | ошибочный выпуск шасси | OTHR |
| 230081 | инцидент | 05.01.2023 | B737-500 | RA-73047 | рост высоты в кабине более допустимого | SCF-NP |
| 230302 | ЧП | 16.01.2023 | Ми-8МТВ | RA-27068 | повреждение из-за обстрела с земли | SEC |
| 230521 | ПВС | 27.01.2023 | RRJ-95LR-100 | RA-89054 | повреждение пневматиков колес ПОШ при буксировке | RAMP |