|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учетный номер** | **Классификация** | **Дата** | **Тип ВС** | **Борт.**  **номер** | **Характер события** | **Категория**  **ICAO-CAST** |
| 205081 | инцидент | 11.09.2020 | Ми-8Т | RA-22335 | срабатывание сигнализации "стружка в редакторе" | SCF-NP |
| 212581 | инцидент | 10.05.2021 | Ми-8Т | RA-25159 | отказ 2-х авиагоризонтов | SCF-NP |
| 213162 | инцидент | 08.06.2021 | PIPER-46 | RA-07854 | обмерзание фильтрующего элемента | FUEL, ICE |
| 213764 | инцидент | 08.07.2021 | Ми-8Т | RA-22558 | отказ автоматической системы управления полетом | SCF-NP |
| 213902 | инцидент | 14.07.2021 | A-330-200 | EI-FNX | неуборка закрылков | SCF-NP |
| 213961 | инцидент | 18.07.2021 | B737-800 | VQ-BTE | столкновение с птицей | BIRD |
| 214043 | инцидент | 22.07.2021 | Ми-8МТВ | RA-22554 | отказ основной гидросистемы | SCF-NP |
| 214061 | инцидент | 23.07.2021 | ATR-72-212A | VQ-BLG | неуборка передней стойки шасси | SCF-NP |
| 214083 | инцидент | 24.07.2021 | A-320 | VP-BJA | столкновение с птицей | BIRD |
| 214122 | инцидент | 26.07.2021 | B767-300 | RA-73034 | ложное срабатывание сигнализации о неполетной конфигурации | SCF-NP |
| 214201 | инцидент | 30.07.2021 | ЕС-130 | RA-07491 | нарушение порядка ИВП | NAV |
| 214221 | ПВС | 31.07.2021 | Ан-24РВ | RA-47367 | повреждение погрузчиком | RAMP |
| 214243 | инцидент | 01.08.2021 | A-320 | VP-BTI | столкновение с птицей | BIRD |
| 214261 | инцидент | 02.08.2021 | B777-300 | EI-GFA | потеря работоспособности бортпроводником | MED |
| 214344 | инцидент | 06.08.2021 | Ан-24РВ | RA-46612 | разрушение авиашины при посадке | ARC |
| 214341 | инцидент | 06.08.2021 | ATR-72-212A | VQ-BMB | незакрытие лючка заправочной горловины | RAMP |
| 214443 | инцидент | 11.08.2021 | CL-600 (CRJ-100/200) | RA-67220 | незакрытие створок передней опоры шасси | SCF-NP |
| 214444 | инцидент | 11.08.2021 | CL-600 (CRJ-100/200) | VQ-BOR | снижение ниже заданной высоты | CFIT |
| 214481 | инцидент | 13.08.2021 | AS-350B3 | RA-07321 | срабатывание сигнализации о стружке в маслосистеме двигателя | SCF-PP |